왜 가열에 의해 차가워지는가?

냉방이란 실내의 온도를 외기온도보다 낮게 유지하는 것을 말한다. 그림과 같이 실내로 유입되는 열이나 실내에서 발생한 열을 낮은 온도(26℃)의 실내에서 온도가 높은 외기로 열을 이동시키는 작용이 필요하다.

그러나 열은 자연상태에 있어서는 저온측에서 고온측으로 이동시키는 것을 불가능하다. 따라서, 이것을 자연법칙과 반대로 이동시키기 때문에 냉동기가 필요하다. 이 운전동력원으로서 열에너지를 사용하는 대표적인 것이 흡수식 냉동기이다.

⑴	밀폐된 용기속에 냉수가 통과하는 전	열관을 설치한다. 다음에 용기속을	6.5□Hg 정도의 진공상태로하여 전열	관 위에 냉매(증류수)를 떨어뜨린다.

⑵	이 용기의 내부는 6.5□Hg의 진공	사태로 되어 있으므로 물방울은 전	열관내의 냉수로부터 기화열을 빼	앗아 5℃에서 증발한다. 이 때문에	전열관 내를 흐르는 물은 차가워지	고 냉방용의 냉수로서 사용하는 것	이 가능하다.

한편, 용기의 내부에 농축된 흡수	액(LiBr)을 떨어뜨리면 증발한 수	증기는 이 흡수액(LiBr)에 흡수된	다.

⑶	흡수액은 수증기를 흡수하여 농도가 묽	어지면 흡수능력이 약해지므로 항상 농	축된 흡수액을 공급하여야 한다.

따라서 수증기를 흡수하여 묽어진 흡	수액에 외부에서 열을 가하게 되면 흡	수된 수증기는 추출되어 농축된 흡수액	이 얻어진다.

⑷	한편, 가열에 의해 흡수액에서 추출된	냉매증기는 다음 용기(응축기)에서 냉각	되어 냉매액으로 되돌아간다. 이 냉매액	을 다시 진공용기속으로 떨어뜨리면 연	속해서 냉수가 얻어진다.