MSDS 작성 양식

물질안전 보건자료(MSDS)

이 핵산올(2-HEXANOL)

표준번호	: HDCC-LiBR-03	개정차수:	0	페이지	:    1/5

제정일자	: □02. 01. 24	개정일자:	작성부서	: 현대공조(주) 설계부

작성자 : 박 상 용	검 토 자: 박 승 래(인)  승 인 자	: 강 성 대(인)

1. 화학제품과 제조회사에 관한 정보

◐ 제품명 : 이 핵산올(2-HEXANOL)

◐ 일반적 특성	: 무색의 액체

◐ 유해성 분류	: 자료 없음

◐ 제품의 용도	: 흡수식 냉동기(혹은 냉난방기)용

◐ 제조자 정보

▣ 제조회사명 :

▣ 주      소 :

▣ 전화번호   :                  ▣ 담당부서 :             ▣ 담당자 :

◐ 공급자/유통업자 정보

▣ 공급회사명 : 영일교역

▣ 주      소 : 서울시 종로구 와룡동 119-1

▣ 전화번호   : 02-741-4771      ▣ 담당부서 : 영업부      ▣ 담당자 : 석동일사장

2. 구성성분이 명칭 및 함유량

◐ 화학물질명	: 2-HEXANOL, 99%

◐ 이명(異名)	:

◐ CAS 번호	: 626-93-7

◐ RTECS 번호	: CAS NO. 626-93-7 : M□8470000

◐ UN 번  호	: UN0001

◐ 함  유  량	: 99%

3. 위험·유해성

◐ 긴급한 위험·유해성정보

·독성학적 성질들에 대해서는 조사되어 있지 않다. 그러나, 피부나 눈에

직접 접촉 되거나 흡입하는 것은 피해야한다.

◐ 눈에 대한 영향

◐ 피부에 대한 영향

◐ 흡입시의 영향

◐ 섭취시의 영향

◐ 만성징후와 증상

4. 응급처치 요령

◐ 눈에 들어갔을 때

·즉시 최소한 15분 이상 동안 충분한 물로 눈을 완전히 씻어낼 것.

·때때로 눈꺼풀을 아래위로 들어올릴 것.

·즉시 의학적 조치를 취할 것.

◐ 피부에 접촉했을 때

·즉시 의학적 조치를 취할 것.

·오염된 의복과 신을 즉시 벗을 것.

·최소 15분동안 비누와 물로서 피부를 씻을 것.

◐ 흡입했을때

표준번호	: HHI-J280-03	개정차수:	0	페이지	:    2/5

·즉시 의학적 조치를 취할 것.

·즉시 노출지역에서 신선한 공기가 있는 지역으로 옮길 것

·환자가 호흡을 하지 않을 경우 인공호흡을 할 것.

·환자가 호흡하기가 어려운 경우 산소호흡기로 산소 공급

◐ 먹었을 때

·환자가 의식이 있을 경우 우유나 물 2∼4 컵을 먹인다.

·즉시 의학적 조치를 취할 것.

·토하게 하지 말 것.

·환자의 구강을 세척한 후 2∼4 컵의 물을 먹이고 의학적인 조치를 취한다.

◐ 의사의 주의사항

·증상에 따라 치료할것.

5. 폭발·화재시의 대처방법

◐ 인화점 : 41℃

◐ 자연 발화점 : 자료 없음.

◐ 최저인화한계치 : 자료 없음.	◐ 최고인화한계치 : 자료 없음.

◐ 소화제 : Foam, Dry chemical, Carbon dioxide

◐ 소화방법 및 장비 : 물로 불위에 직접 뿌리지 말 것. 상기 소화제를 사용할 것. 가장 적절한 약품 사용

◐ 연소시 발생 유해 물질 : 자료 없음.

◐ 사용해서는 안되는 소화제 : 자료 없음.

6. 누출 사고시 대처 방법

◐ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항

·본 자료의 8장에서 언급된 개인 보호 장구 사용

◐ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

◐ 정화 또는 제거 방법

·불활성 흡수제(마른 모래나 흙)로 누출된 용액을 흡수한후 화학 폐기물

처리통에 삽으로 떠 넣는다.

·유출 지역을 깨끗이 청소한다.

7. 취급 및 저장 방법

◐ 안전 취급요령

·제품 찌꺼기를 함유하고 있는 빈통은 위험할 수 있다.

·따라서 가압, 절단, 용접 브레이즈, 납땜, 드릴작업, 그라인드 작업을

해선 안되며 열, 불꽃 및 화염에 노출되어선 안됨.

◐ 보관 방법

·열, 불꽃 및 화염으로부터 멀리 떨어진 곳에 보관.

8. 노출방지 및 개인보호구

◐ 공학적관리방법

·허용되어진 노출 한계치 이하가 되도록 적당한 배기 장치를 설치한다.

◐ 호흡기 보호

·다음의 호흡용 보호구는 신체적 자료, 독성 및 건강영향 부문 등에 제시된 정보에 근거해서 권고된 것임.

호흡기 보호를 위한 최소의 조치부터 최대의 조치방법을 순서대로 나열한 것임.

선정된 해당 호흡용 보호구는 반드시 작업장 내 오염농도와 작업공정에 근거하여야  하며 선정된 해당 호흡용 보호구는 반드시 보호구의 가능(작동) 한계를 초과해서는   안됨.

한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.

미국국립산업안전보건연구소(NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에 의해서 동시에 승인된 것이어야 함.

·전면형 분진 및 미스트 호흡용 보호구

·고효율 미립자 필터를 장착한 공기정화 전면형 호흡용 보호구.

·고효율 미립자 필터를 장착한 안면 밀착형 동력 공기 정화 호흡용 보호구.

·흡배기 저항이나 기타 양압 형태로 작동하는 전면형 또는 연속 유입식 형태로 작동되는 전면형 헬멧 또는 두건을 장착한 전면형 C형의 공기 공급식(송기식) 호흡용 보호구

·흡배기 저항이나 기타 양압형태로 작동하는 전면형 자급식 호흡 장치

◐ 눈 보호

·작업자는 이물질에 눈접촉을 방지하기 위해서 비말보호 또는 분진 방지용 고글형 보안경을 반드시 착용할 것.

·긴급눈세척 : 이믈질에 작업자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비를 설치하여야 함.

·한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.

◐ 손 보호

·작업자는 이 물질에 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한 보호장갑을 착용하여야 함.

·한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.

◐ 신체 보호

·작업자는 이 물질에 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함.

·한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.(방열복에 한함)

◐ 노출 기준

▣ TWA :	▣ STEL : 5mg/m3	▣ C:

9. 물리화학적 특성

표준번호	: HHI-J280-03	개정차수:	0	페이지	:    3/5

◐ 외   관 : 투명한 액체

◐ 냄   새 : 자료 없음

◐ pH      : 자료 없음

◐ 용해도(물) : 용해성이 조금 있음

◐ 끊는점/끊는점 범위 : 136.0 ℃

◐ 녹는점/녹는점 범위 : 0.0 ℃

◐ 폭발성 : 자료 없음.

◐ 산화성 :

◐ 증기압 : 0.9mbar at 20 ℃

◐ 비  중 : 0.81g/cm3

◐ 분배계수 :

◐ 증기밀도 : 자료 없음

◐ 점  도 : 자료 없음

◐ 분자량 : 102.18

10. 안전성 및 반응성

◐ 화학적 안정성

·정상 온도와 압력에서는 안정함.

◐ 피해야 할 조건 및 물질

·상반되는 물질, 강산화성 물질(Acids, acid chlorides, oxidizing agents.)

◐ 분해시 생성되는 유해물질

·Carbon monoxide, 자극적이고 독성이 있는 증기 및 가스, Carbon dioxide

◐ 반응시 유해물질 발생 가능성 : 자료 없음.

11. 독성에 관한 정보

◐ 급성 경구 독성

◐ 급성 흡입 독성

◐ 아 급성 독성

◐ 만성 독성

◐ 변이성원영향

◐ 차세대 영향(생식독성)

◐ 발암성 영향 : AACGIH, IARC, NIOSH, NTP 혹은 OSHA에 미규정

◐ 기타 특이사항

·RTECS NO. : CAS NO. 626-93-7 : M08470000

·LD50/LC50 : 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

◐ 수생 및 생태 독성 : 자료없음

◐ 토양 이동성 : 자료없음

◐ 잔류성 및 분해성 : 자료없음

◐ 동식물의 생체내 축적 가능성 : 자료없음

13. 폐기시 주의 사항

◐ 폐기물 관리법상 규제현황

·RCRA D-series Maximum Concentration of Contaminants : 미규정

·RCRA D-series Chronic Toxicity Reference Levels : 미규정

·RCRA F-series : 미규정

·RCRA P-series : 미규정

·RCRA U-series : 미규정

◐ 폐기 방법 : RCRA에서는 땅에 묻는 것을 금지하는 조항에 대해 언급 없음.

◐ 폐기시 주의사항

14. 운송에 필요한 정보

표준번호	: HHI-J280-03	개정차수:	0	페이지	:    4/5

◐ 선박 안전법 위험물선박 운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제

◐ 운송시 주의사항

◐ 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

·US DOT

Shipping Name : ***NOT HAZARDOUS PER 49 CFR 173.4***

Hazard Class : 110

UN Number : UN0001

Packing Group :

·IMO : 미규정

·IATA : 미규정

·RID/ADR : 미규정

·Canadian TDG : 미규정

15. 법적 규제 현황

◐ 산업안전보건법에 의한 규제 : 미규정

◐ 유해화학물질 관리법등 타부처의 화학물질관리 관련법에 의한 규제 : 미규정

◐ 기타 외국법에 의한 규제

▣ 미국

·TSCA : 규정

·SARA 제 302조 : 미규정

·SARA 제 313조 : 미규정

·Clean Air Act : 규정

표준번호	: HHI-J280-03	개정차수:	0	페이지	:    5/5

·Clean Water Act : 미규정

·OSHA : 미규정

·California No Significant Risk Level : 미규정

▣ 캐나다

·Canata's DSL/NDSL List : 미규정

·Canata's Ingredient Disclosure List : 미규정

▣ EC

·EC Directives : 규정

▣ 노출한계

·OEL-RUSSIA:STEL 5 mg/m3

16. 기타 참고사항

◐ 자료의 출처

▣ 원자료의 작성 기관명 : MDL Information Systen Inc.

▣ 작성시기

·MSDS : 1994. 03. 01

·MSDS 개정판 : 1996. 05. 28

▣ 참고문헌명 : 영문 MSDS 자료 사용

◐ 권장용도 및 권장제한사항

◐ 교육훈련에대한 충고사항

◐ 기타 필요한 사항